{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["预算"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"预算","index":0,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,5],[9,0,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["            汕头职业技术学院网球场相关配套设备采购需求表"]
["序号","名称","数量","单位","功能说明","其他说明"]
[1,"场地清洗机",2,"台","德国卡赫进口庭院清洗机高压水枪冲洗地面大功率K4最大规格：354*308*520MM\n水流：500L/H\n压力：20-145bar\n额定功率：2100W\n电线长度：5M\n高压水管长度：8M"]
[3,"运动场\n休息椅",2,"张","材质：全铝合金型材精制而成，可完全回收利用\n工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用\n设计：更舒适的人体工程学设计。\n规格：长4445×宽715×高1780mm（含遮阳篷）；\n常规颜色：森林绿；\n非标颜色：白色、木纹色，少量，\n标配：两张休息椅、一个储物桶、一张茶几面板\n选配：遮阳篷（含蓬）"]
[4,"网球裁判椅",2,"张","材质：全铝合金型材精制而成，可完全回收利用\n工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用\n设计：裁判椅支架采用全新八字型可分拆组合设计，结构稳固，上下安全方便。\n座位高度（国际标准）：2100mm\n规格：裁判椅：长1728×宽928×高2580mm\n(含遮阳蓬)：长1728×宽928×高3248mm\n颜色：森林绿；\n标配：裁判椅\n选配：写字板、遮阳蓬（含遮阳蓬不含写字板）"]
[5,"网球单人练习反弹网",15,"张","规格：2*2.06网面有自动纠偏功能，缓冲作用，可以调整角度。"]
[6,"网球教练车",2,"台","材质：高级材质打造，球篮表面经超耐候聚酯粉喷涂，抗老化使用寿命可达十年之久\n设计：一体设计，美观大方，优雅时尚，独具特色，PU万向轮360°随心欲自由转动，想推哪里推哪里，底部设计由物品放置层，可供各种网球用品的摆放，海绵推手，球框顶盖防滑设计，方便储存\n颜色产品：黑色\n产品包装：长635×宽505×高460mm\n产品尺寸：长790×宽495×高993.77mm\n净重：13.3kg\n毛重：15.3kg\n装球容量：300个\n适用范围：适用各种网球活动场合"]
[7,"羽毛球裁判椅",2,"台","规格：1720*750*650MM优质钢管喷塑"]
[8,"网羽穿线机",1,"台","1.电脑智能自动磅数校正，可以精确到±0.1磅\n2.稳定恒力拉线功能\n3.开机自检，自动侦测故障功能\n4.储存记忆功能，可以任意设置四组磅数储存\n5.脉宽调制，无极变速，有效保护球线在张力状态时内部结构不会被损伤\n6.设置四组预拉功能，适合不同的球线\n7.光电传感自动拉线控制，有效提升拉线速度及减少故障\n8.拉线次数记忆功能\n9.3档拉线速度设置\n10.打结增磅设置，打结拉磅完成后自动复位\n11.“菜单”可选择中文、英文界面及功能参数设置\n12.按键声音大小三档设置功能\n13.宽电压设计110--220V，适合任何国家使用\n14.USB接口，可以与电脑连接，便于升级及数据分析\n15.公斤/磅转换功能\n16.磅数微调“+，-”功能设置，微调级别0.1磅\n17.高磅误拉错误提示“0-L”\n18. 拉线过程中设有超时自动回位功能\n19.拉线头有防止夹伤线调节装置，根据不同线径可以调整","【架拍系统】\n*　八角盘同步架拍系统，架拍快速且球拍受力均匀，网羽拍通用；\n*　安装于拍框四点的网羽通用夹拍器，采用特殊材料与球拍接触固定，夹拍紧固不伤球拍，并且穿线勾线方便；\n*　拍头及拍喉L型固定臂处增加高磅保护器，使夹拍更稳定；\n*  专利防滑高级自动夹具座系统，此系统锁紧后不会意外松动，持久耐用，永无故障；"]