{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7],[15,0,15,5],[16,0,16,5],[18,3,18,6],[19,3,19,6],[20,3,20,6]]}
["整改安全设备及安全用品采购项目报价表"]
["序号","名称","规格","单位","数量","单价（元）","金额（元）","备注"]
[1,"药箱","12寸箱内含：烫伤膏1支，风油精1支，酒精片20片，碘伏片10片，灭菌纱布块2片，速冷冰袋1个，创可贴1盒，体温计1支，镊子1支，剪刀1把，PBT弹力绷带2个，无纺布胶带1个，绷带3个，止血带1个，棉签5包，急救手册1本，急救毯1条","个",4]
[2,"支架","底座尺寸：330*210mm  \n采用10*20不锈钢方管和0.8mm厚304不锈钢底板\n供放置药箱用","个",8,null,null,"含安装及安装材料费"]
[3,"防毒面具","过滤式消防自救呼吸器  \n品牌：广东浙安     \n型号: TZL30A","个",8]
[4,"冲淋器","上海本尚  总高约：230cm","台",1,null,null,"含安装，水管铺接及相关配件材料费"]
[5,"洗眼器","上海本尚  总高约：98cm","台",3,null,null,"含安装，水管铺接及相关配件材料费"]
[6,"易燃易爆气体报警器","1.含探头及控制显示器\n2.防爆风机：0.18KW,管道防爆轴流风机\n3.信号线：连接探头与控制显示器用","套",1,null,null,"含安装"]
[7,"腐蚀品储存柜","890*590*460（高*长*宽/毫米）  PP材质","台",1,null,null,"含安装及材料费"]
[8,"腐蚀品储存柜","1800*900*450（高*长*宽/毫米）  PP材质 ","台",1,null,null,"含安装及材料费"]
[9,"周知卡","30*40CM，PVC板","张",30]
[10,"支架","尺寸：430*330*100mm\n采用10*20*0.8不锈钢方条和0.8mm厚304不锈钢板制作\n供放置周知卡用","个",3]
[11,"制度牌","50X70cm，防晒纸塑板","块",4]
[12,"警示标识","按需订制：实验室及危险场所没有张贴针对安全风险点的警示标识，废液收集容器危废标签，废弃物专区、废弃物标识，冰箱外的安全标识等","张",60]
[13,"10化工桶","耐酸碱","个",10]
["合计金额（元）：",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G3:G15)","v":0}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}